
Załącznik nr 3.1 
do zapytania ofertowego 
nr IiR.271.2.45.2026

Opis przedmiotu zamówienia / formularz opisu przedmiotu zamówienia (dla Wykonawców) / obejmujący:
części 1 - Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej
	
	Wymagania Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)
(formularz opisu przedmiotu zamówienia)

	Lp.
	Nazwa środka ochrony indywidualnej
	Jednostka miary
	Liczba jednostek
	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania przez zaoferowane środki parametrów i warunków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego
Należy wpisać w każdym polu odpowiednio:
spełnia / nie spełnia 
	Nazwa zaoferowanego środka – producent, model, ewentualny nr katalogowy

	1. 
	Ubranie koszarowe dwuczęściowe z materiału wodoodpornego RIB-stop CLASIC OSP z wypustką odblaskową piaskowe (komplet) 
ROZMIARY:
A2 – 2 komplety
A3 – 2 komplety
B2 – 3 komplety
B3 – 3 komplety
C2 – 3 komplety
C3 – 3 komplety
D3 – 1 komplety
	Komplet
	17
	
	

	2. 
	Buty specjalne z membraną 
ROZMIARY: 
40 – 1 para
41 – 2 pary
42 – 5 par
43 – 6 par
44 – 1 para
Podszewka:
• oddychająca, termoizolacyjna membrana Free-Tex 
Podeszwa:
• gumowa podeszwa
• antystatyczna
• antypoślizgowa
• odporna na działanie oleju napędowego
• odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300° C
• odporna na płomień zgodnie z normą EN 15090:2012
	para
	15
	
	

	3.
	HEŁM dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Skorupa hełmu: wykonanie w technologii wtryskowej z polipropylenu.
Elementy dodatkowe: elementy odblaskowe oraz pasek podbródkowy z silikonowym podbródkiem.
	szt.
	6
	
	

	4.
	Rękawice techniczne przeznaczone do działań ratowniczych
Specyfikacja:
· Skórzane wzmocnienie – ochrona tyłu dłoni, w tym palców
· Wzmocnienie TPR – ochrona grzbietu palców
· Cyfrowe wzmocnienie skóry na opuszkach palców
· Elastyczna dzianina – Kevlar® włókno / PA z powłoką FR – wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym zachodzącym na szwy boczne – wysoka odporność na przecięcie i ścieranie, dłuższa żywotność rękawicy
· Mankiet - elastyczna opaska na rękę z neoprenu z zapięciem na rzep
	para
	14
	
	

	5.
	Rękawice do pożarów w przestrzeni otwartej i akcji ratownictwa technicznego
Wymagania: Certyfikowane zgodnie z normą EN 388, która zapewni najlepszą ochronę przed urazami mechanicznymi takimi jak przecięcia, przebicia i otarcia.
ROZMIARY:
11 – XL 2 pary
10 – L 2 pary
	para
	4
	
	

	6.
	Buty strażackie specjalne 
Specyfikacja:
· lekka konstrukcja poniżej 1000 g,
· membrana CROSSTECH®,
· wodoodporność i oddychalność,
· odporność na wysokie temperatury,
· hydrofobizowana skóra bydlęca,
· anatomiczny podnosek z włókna szklanego,
· certyfikowany ochraniacz śródstopia,
· antyprzebiciowa podeszwa,
· szybkie sznurowanie dwustrefowe,
· ochrona goleni i podbicia,
· doskonała przyczepność na każdej nawierzchni.
	para
	2
	
	

	7.
	Hełm strażacki 
Specyfikacja:
• Wewnętrzne okulary ochronne (przeźroczyste)
• Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę
• Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm
• Przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st.
• Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem “flash over” podczas badania na zgodność z normą.
• Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3
• Współpracuje z maskami aparatów oddechowych
• Zintegrowana osłona krawędzi
	Szt.
	1
	
	






