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Opis przedmiotu zamówienia 
Część 1. Nazwa części: Zakup i dostawa namiotu ratowniczego pneumatycznego – 1 szt.
Tabela 1. Zaoferowany sprzęt
	Lp.
	Rodzaj zamawianego sprzętu
	Nazwa oferowanego sprzętu:
Model oraz ewentualne: wersja i nr katalogowy
	Producent oferowanego sprzętu:


	
	
	wypełnia Wykonawca:
	wypełnia Wykonawca:

	1
	namiot ratowniczy pneumatyczny
	
	



Tabela 2 Oferowane parametry 
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)

	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis
	Oświadczenie Wykonawcy 
w zakresie spełniania przez zaoferowany sprzęt parametrów i warunków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego
Należy wpisać w każdym polu odpowiednio:
spełnia / nie spełnia 

	1
	namiot ratowniczy pneumatyczny
	1 szt.
	Rok produkcji 2026
	

	
	
	
	Powierzchnia wewnętrzna (m²): od 24 do 45
	

	
	
	
	Zakres temperatur (°C): -30° - +55
	

	
	
	
	Pneumatyczny stelaż  wykonany z materiału odpornego na promieniowanie ultrafioletowe, starzenie, niepalny, wodoodporny 
	

	
	
	
	Wytrzymały, odporny na przetarcia, starzenie, gazoszczelny, niepalny. wodoodpornej powłoki zewnętrznej 
	

	
	
	
	Podłoga obustronnie wykonana z materiału wytrzymałego, odpornego na przetarcia, wodoodpornego.
	

	
	
	
	Wszystkie użyte materiały muszą być ognioodporne
	

	
	
	
	Długi okres użytkowania przy minimalnej wymaganej konserwacji
	

	
	
	
	Drzwi wejściowe dwudzielne ok. 2,2 m wysokości, zamykane z możliwością rolowania drzwi wejściowych
	

	
	
	
	Stabilność konstrukcji przy silnych podmuchach powietrznych
	

	
	
	
	Możliwość przymocowania oświetlenia
	

	
	
	
	Otwory umożliwiające podłączenie przewodów elektrycznych oraz zamontowanie nagrzewnic bądź klimatyzacji
	

	
	
	
	Konstrukcja stelaża pneumatycznego, zapobiegająca przewróceniu namiotu w przypadku wystąpienia gwałtownej zmiany temperatury, a w konsekwencji spadku ciśnienia roboczego, w połączeniu z opadami deszczu lub śniegu
	

	
	
	
	Pompowane za pomocą butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej bądź pompki ręcznej
	

	
	
	
	Urządzenie z wyposażeniem niezbędnym do pompowania namiotu
	






