
Załącznik nr 3.2 
do zapytania ofertowego 
nr IiR.271.2.45.2026

Opis przedmiotu zamówienia / formularz opisu przedmiotu zamówienia (dla Wykonawców) / obejmujący:
Część 2 - Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu
	
	Wymagania Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Oferta Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)
(formularz opisu przedmiotu zamówienia)

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Jednostka miary
	Liczba jednostek
	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania przez zaoferowany sprzęt parametrów i warunków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego
Należy wpisać w każdym polu odpowiednio:
spełnia / nie spełnia 
	Nazwa zaoferowanego sprzętu – producent, model, ewentualny nr katalogowy

	1.
	Prowadnica do piły 35 cm, 3/8”P, 1,3mm + łańcuch
	Szt.
	1
	
	

	2.
	Pilarka Akumulatorowa 30cm, 43" 
Specyfikacja:
· Moc znamionowa 900 W
· Napięcie znamionowe 36 V
· Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
· Beznarzędziowa obsługa korka wlewu oleju
· Miękki uchwyt z dźwignią ergo
· Uchwyt obsługowy z potencjometrem
· Obsługa oburęczna
· Przezroczysty zbiornik oleju
· Silnik bezszczotkowy
· Stała moc
Wyposażenie
•	Akumulator AK 30
•	Ładowarka AL 101
•	Oryginalna prowadnica 30 cm
•	Oryginalny łańcuch 1/4"P, 64 zębów, grubość 1,1mm
•	Oryginalna osłona prowadnicy
•	Instrukcja obsługi
	Szt.
	1
	
	

	3.
	Pompa zatapialna - przeznaczona do odprowadzania wody zanieczyszczonej z obiektów zamkniętych, jak budynki, piwnice, garaże, studzienki itp.
Specyfikacja:
· płaszcz chłodzący umożliwiający ciągłą pracę
· podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju 
· automatyczne zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem,
· specjalny moduł zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przy zbyt dużej gęstości pompowanej cieczy,
· wylot z nasadą STORZ C 52,
· gwarancja min. 24 miesiące
DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: 230 V
Moc pompy : 0,45 kW
Wydajność maksymalna: 225 l/min 
Wysokość podnoszenia: max 11 m
Wielkość zanieczyszczeń: 7 mm
Maksymalna temperatura tłoczonego medium: 50oC
Wylot: 	złącze do węża strażackiego 52 mm
	Szt.
	4
	
	

	4.
	Pilarka spalinowa
Specyfikacja techniczna:
Pojemność skokowa: 31.8 cm³
Moc: 1.40 kW
Moc: 1.90 KM
CO2: 803 g/kWh
Ciężar urządzenia bez paliwa: ok 3.3 kg
Funkcje:
- boczny napinacz łańcucha
- osłona z zabezpieczeniem przed zgubieniem
- ręczna pompa paliwowa
- kompensator
- beznarzędziowe zamknięcie zbiornika oleju 
- nakrętka z zabezpieczeniem przed zgubieniem
- składany hak
	Szt.
	1
	
	

	5.
	SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA Z WALIZKĄ 125 MM 1 X 5,0Ah 
Specyfikacja:
· Liczba akumulatorów w zestawie: 1
· Pojemność akumulatora: 5Ah
· Typ ładowarki: Ładowarka do szybkiego ładowania
· Czas ładowania: 0.75h
· Średnica otworu tarczy: 22.33mm
· Maksymalna średnica tarczy: 5" (125 mm)
· Kompatybilna średnica ostrza: 125mm
· Rozmiar gwintu wrzeciona: M14
· Prędkość bez obciążenia: 8500 obr./min
· Typ łożyska: Kulkowe
· Typ hamulca: Brak hamulców
· Typ rękojeści: Powlekany
· Typ osłony: Zmienne położenie
· Typ silnika: Bezszczotkowy
· Uchwyt pomocniczy: Uchwyt pomocniczy
· Metoda chłodzenia: Chłodzenie samoczynne
· Funkcja osłony: Do cięcia i szlifowania
· Płynny rozruch: Płynny rozruch
· Napięcie zasilania: 18V
· Napięcie: 18V
· Wyposażenie zestawu: Walizka systemowa, wkład do walizki, 1 akumulator 18 V / 5,0 Ah), ładowarka, uchwyt boczny, flansza dociskowa, nakrętka kontrująca, klucz do nakrętki kontrującej, osłona tarczy szlifierskiej, tarcza do szlifowania zgrubnego.
	Szt.
	1
	
	

	6.
	Wąż W 52-20-ŁA/LUM/PCV (do motopomp)
Parametry techniczne:
- max. ciśnienie robocze: 1,5 MPa 
- długość: 20 metrów 
- masa: 5,30 kg
Cechy:
- luminescencyjny oplot poliestrowy 
- wykładzina wewnętrzna: PCV 
- wyposażone w łącznik aluminiowy STORZ 
- posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP- PIB
	Szt.
	2
	
	

	7.
	Radiotelefon przewoźny
Podstawowe parametry techniczne:
- Zakres częstotliwości: 
- VHF 136-174MHz 
- UHF 403-527MHz
- Moc wyjściowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF
- Ilość kanałów: 1000
- Odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz
- Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm
- Moc wyjściowa audio: 0.5W
- Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3
- Wokoder dźwięku: AMBE+2
- Temperatura pracy: -30C do +60C
- Klasa szczelności: IP54
- Standard wytrzymałości: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
	Szt.
	1
	
	



